电梯定期自行检查记录（月度）
使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 检查月份：＿＿＿＿ 年 ＿＿ 月 ｜ 检查日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 检查人：＿＿＿＿＿＿（安全员） ｜ 复核人：＿＿＿＿＿＿（安全总监）
依据：《特种设备使用管理规则》TSG 08 —— 使用单位应至少每月一次 对在用电梯进行定期自行检查，并作出记录


一、被检查设备信息
	项目
	内容

	设备编号
	

	使用登记证编号
	

	使用地点
	

	投用日期
	

	下次定期检验日期
	


二、月度自行检查项目
	#
	检查项目
	检查内容
	合格
	不合格
	不合格说明

	1
	层门
	门扇无变形、下垂；与门套间隙正常；开闭顺畅
	□
	□
	

	2
	层门锁紧装置
	层门关闭后不能从外侧推开；锁钩啮合到位
	□
	□
	

	3
	轿门
	开闭顺畅、无异响；门板无变形
	□
	□
	

	4
	门保护装置
	光幕或安全触板有效，遮挡时门能重新开启
	□
	□
	

	5
	层门地坎 / 轿门地坎
	无变形、沟槽内无杂物
	□
	□
	

	6
	门挂轮 / 门滑块
	无脱轨、磨损在允许范围、润滑良好
	□
	□
	

	7
	平层准确度
	轿厢地面与楼层地面高差在允许范围
	□
	□
	

	8
	运行平稳性
	上下行无明显抖动、无撞击声、无异常噪音
	□
	□
	

	9
	警铃 / 对讲 / 五方通话
	按下有回应，通话清晰
	□
	□
	

	10
	应急照明
	断电时能点亮
	□
	□
	

	11
	轿厢照明与通风
	正常运转
	□
	□
	

	12
	按钮与楼层显示
	逐层试按，灵敏；显示正常
	□
	□
	

	13
	超载保护
	超载报警有效
	□
	□
	

	14
	轿厢内标识
	使用登记标志、检验合格标志、维保标识齐全有效
	□
	□
	

	15
	定期检验有效期
	合格标志未过期；下次检验日期已列入计划
	□
	□
	

	16
	轿厢内应急电话
	标识清晰、可接通
	□
	□
	

	17
	轿厢内环境
	整洁、无杂物堆放、无易燃物
	□
	□
	

	18
	机房（如有）
	门窗上锁、无杂物、无渗漏、温度正常、照明正常
	□
	□
	

	19
	井道（可观察部分）
	无异物、无渗水痕迹（通过层门观察）
	□
	□
	

	20
	维保履约情况
	本月维保次数是否达标（每 15 天至少 1 次）；项目是否齐全
	□
	□
	


等级判定：第 2 项（层门锁紧）、第 7 项（平层）、第 8 项（运行平稳性）、 第 15 项（检验有效期）发现不合格的，应立即停止使用该电梯并报修。
三、本月检查结论
	项目
	内容

	本月检查台数
	＿＿ 台

	合格台数
	＿＿ 台

	需整改台数
	＿＿ 台

	是否发现重大隐患
	□ 无　□ 有，说明：

	是否需停用电梯
	□ 否　□ 是，设备编号：


四、不合格项整改跟踪
	#
	设备编号
	不合格项
	整改措施
	责任人
	整改期限
	完成日期
	验证结果

	1
	
	
	
	
	
	
	□合格 □不合格

	2
	
	
	
	
	
	
	


<br>
	角色
	姓名
	签字
	日期

	检查人（安全员）
	
	
	

	复核（安全总监）
	
	
	




使用说明
本表是 TSG 08 明确要求的法定记录，与每日检查记录配套，不得以日检代替月度自查；
建议按月归档，保存不少于一个检验周期；
与维保单位的半月维保记录相互印证 ——
如果自查发现问题而维保记录显示"一切正常"，应要求维保单位说明。
本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。
本表格由 佛山嘉菱电梯有限公司 提供 · 24h 应急值守 138 2771 3406 · 0757-82102625




